EK-5

# ARICILIK YATIRIMLARI MAKİNE, ALET- EKİPMAN LİSTESİ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **MAKİNE, ALET- EKİPMAN** | **TEMEL GEREÇLER** |  |
| **Malzemenin Özellikleri** | **Talep edilecek malzeme türünden en fazla adet/set** | **(X)** |
| **1** | Boş kovan | TS3409 standardında, ağaç malzemeden imal edilmiş langstroth tipi kovan, Polentuzaklı, ballıklı(katlı), 20 adet boş çerçeveli | 50 adet |  |
| **2** | Şurupluk | Paslanmaz sacdan veya plastik | 50 adet |  |
| **3** | Mondirin takımı | (Arıcı maskesi, Körük, El demiri, Fırça) | 1 takım |  |
| **4** | Dondurucu | Yaş polen, arı sütü, arı ekmeği, apilarnil ve propolisi muhafaza etmek için, 3 veya 4 çekmeceli, bürüt hacim 85-117 litre, yükseklik 84-102 cm, (güneş paneli teminedilen dondurucuyu çalıştıracak güçte ve özelliklerde olacaktır) | 1 adet |  |
| **5** | Bal sağım çadırı | 3 x4 metre ebatlarında, su geçirmeyen brandadan imal edilmiş,* 2 Adet 280cm x 80 cm Sineklikli Fermuarlı Üst kapaklı Pencere
* Tavan yüksekliği: Orta: 2,45 - Yan: 2 - 2,5 metre
* Ana Hatlara 4 cm emniyet şeridi çekilmiş
* Fermuarlı 1,50x2 metre ölçülerinde kapaklı kapı
* 4 tarafı 30 cm.lik pilsan etek,
* İskeletini oluşturan demir demonte (DKP yuvarlak 21 x 1,5 ) paslanmaya karşı elekrostatik fırın boyalı

İskeletlerde Plastik Aksam olmayacaktır. | 1 adet |  |
| **6** | Güneş paneli, Portatif katlanabilen | TV, 3veya 4 çekmeceli dondurucuyu, led aydınlatma, bal süzme makinesini, tv, gibi cihazları çalıştırabilecek güçte120 a/h akü, 1000 watt çıkışlı tam sinüs inverter, 25A regülatör, 240 wattkatlanabilen portatif panel | 1 adet |  |
| **7** | Arıcı barakası | demonte sökülüp takılabilen, 3x2x2 veya 3x3x2 ebatlarında, 12 parça veya daha fazla panelden oluşan, tahta tabanlı, pimapenveya paslanmaz sacdan imal edilmiş gövde | 1 adet |  |
| **8** | Şurup karıştırma makinesi | Krom veya paslanmaz çelikten otomatik, elektrikli | 1 adet |  |
| **9** | Bal dinlendirme tankı | 150 lt. lik, bal kapasiteli, 1.20 mm 304 kalite paslanmaz çelik | 1 adet |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | Çıta delme makinesi | 3 başlıklı, elektrikli | 1 adet |  |
| **11** | Tel zımba makinesi | Elektrikli | 1 adet |  |
| **12** | Temel petek |  | 50 kg |  |
| **13** | Bal süzme makinesi | Tam otomatik, 4’ lü veya 6’ lı | 1 adet |  |
| **14** | Sır alma bıçağı | elektirikli | 2 adet |  |
| **15** | Güneş enerjisi panelli elektrikli çit | * en az 250 metre-en fazla 500 metre uzunluğunda ve 3’ er metre aralıklı ağaç direklere monte edilebilen plastik kancaları olan, üst üste 3 -4 kor tel olacak şekilde kurulacak sistem.
* Otomatik ve sürekli modlu
* Çit Şok Cihazı ( 1 Adet)
* Güneş Paneli(1 Adet
* 1 adet Akü
* Çit Teli (250-500 metre uzunluğunda)

\*1.Sınıf İzolatör (200 Adet)* 2 Adet Kapı Seti
* Topraklama
 | 1 set |  |
| **16** | Sır almateknesi/tezgahı | Çelik Paslanmaz malzemeden | 1 adet |  |
| **17** | Sır sıkma presi | Manuel veya elektirikli, göçer arıcılık şartlarında kullanılabilecek küçük çaplı, paslanmaz çelik sepetli metal tezgahıyla birlikte | 1 adet |  |
| **18** | Güneş enerjili mum eritme teknesi | Çift çıdarlı paslanmaz galvenizli sac veya çelikten yapılmış | 1 adet |  |
| **19** | **Seyyar tuvalet** | **Demonte, panelli, sökülüp takılabilen, 1 adet penceresi olan ağaç veya****pimapenden imal edilmiş( göçer arıcılar için mecburidir, var olanlar tespit****ettirdiği durumda zorunlu değildir).** | **1 adet** |  |
| **ARI SÜTÜ ÜRETİMİNDE TEMİN EDİLECEK ALET-EKİPMAN** |
| **20** | Arı sütü üretimi için gerekli malzemeler | kafa lambası 1 adetlarva transfer kaşığı(10 adet), çerçeve ve çıtalar, yüksük kalıbı, mum eritme kabı, vb.) | 1 takım |  |
| **21** | Arı sütü toplama makinesi | vakumlu | 1 adet |  |
| **ARI EKMEĞİ ÜRETİMİNDE TEMİN EDİLECEK ALET-EKİPMANLAR** |
| **22** | Petek üzerindeki Arı ekmeğini(perga)hasad etmede kullanılacakhasad makinesi | elektrikli | 1 adet |  |
| **PROPOLİS ÜRETİMİNDE TEMİN EDİLECEK ALET-EKİPMANLAR** |
| **23** | Propolis üretimi için gerekli malzemeler ( Propolis tuzağı) | Plastik, kovan çerçeve üstü, | 50 adet |  |

|  |
| --- |
| **ARI ZEHRİ ÜRETİMİNDE TEMİN EDİLECEK ALET-EKİPMANLAR** |
| **24** | Arı zehiri toplama alet- ekipmanı | Değişik voltaja ayarlanabilen, birden fazla kovandan aynı anda toplanabilen sisteme sahip, Kovan içi/dışı elektrikli veya pilleçalışabilen, varsa tercihen TSE standardında | 3 adet veyaaynı anda 3 kovandan hasad edilebilecek düzende |  |

\*(1)Makine, alet-ekipman temini listede belirtilen sayılarla sınırlandırılmıştır.

\*(2)Listede bulunan 19.-23. maddelerdeki makine, alet-ekipmanları hibe yatımını hakeden arıcı hangi arı ürünü üretme akdi verecekse onları alabilecektir.

\*(3)Listedeki 1- 18. maddelerde bulunan makine, alet-ekipmanları hibe yatırımını hakeden arıcı isteğe bağlı olarak tercih edebilir.